Pour cette série de mesures, on a testé le monomère fluorescent (WR085).

* La mesure du tampon qui est commun à toutes les expériences
* La mesure du tampon + le monomère (WR085) **SANS** plomb (0eq et 0eq bis)
* La mesure du tampon + la monomère (WR085) **AVEC** plomb : 2eq, 4eq, 6eq, 8eq et 10 equivalents.

Chaque donnée est en triplicat de mesure, numéroté 1 2 ou 3 à la fin du nom **ET** en triplicat d’échantillons numéroté ech1, ech2, et ech3 dans le nom du fichier.